**2025年杭州市流通领域（网络）**

**家用燃气快速热水器产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| **序号** | **检验项目** | | **检测方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 | | GB 6932-2015 |
| 2 | 燃烧工况—无风状态 | 火焰稳定性 | GB 6932-2015 |
| 3 | 燃烧噪声 | GB 6932-2015 |
| 4 | 熄火噪声 | GB 6932-2015 |
| 5 | 烟气中CO含量 | GB 6932-2015 |
| 6 | 安全装置 | 熄火保护装置 | GB 6932-2015 |
| 7 | 烟道堵塞安全装置（强制排气式） | GB 6932-2015 |
| 8 | 风压过大安全装置（强制排气式） | GB 6932-2015 |
| 9 | 防干烧安全装置 | GB 6932-2015 |
| 10 | 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） | GB 6932-2015 |
| 11 | 热水性能（热水产率） | | GB 6932-2015 |
| 12 | 热效率 | | GB 20665-2015 |
| 13 | 电气部分（使用交流电源）—电气安全 | 接地措施 | GB 6932-2015 |
| 14 | 电气强度 | GB 6932-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

3.1依据标准

GB 6932-2015 家用燃气快速热水器

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论

①产品符合执行标准要求，且推荐性项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，所检项目检验结果符合本次监督抽查要求。”；

②产品不符合执行标准要求的，检验结论为“经检验，\*\*\*项目检验结果不符合本次监督抽查要求中的\*\*\*标准要求，判定为不合格。”；

③产品符合企业标准要求，但推荐性项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，\*\*项目检验结果符合企业标准要求，不符合国家、行业、地方标准要求”。