**2025年杭州市流通领域（网络）**

**跑步机产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品共抽取样品2台，其中1台样品作为检验样品，1台样品作为备用样品。

**二、检验依据**

| **序号** | **检验项目** | **检测方法** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 结构（不包括22.46条） | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 |
| 9 | 稳定性 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |
| 10 | 外部结构 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |
| 11 | 紧急停止 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |
| 12 | 锁定方法 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |
| 13 | 静态载荷 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |
| 14 | 侧扶手/前把手 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 17498.1-2008 固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法

GB 17498.6-2008 固定式健身器材第6部分:跑步机附加的特殊安全要求和试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论

①产品符合执行标准要求，且推荐性项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，所检项目检验结果符合本次监督抽查要求。”；

②产品不符合执行标准要求的，检验结论为“经检验，\*\*\*项目检验结果不符合本次监督抽查要求中的\*\*\*标准要求，判定为不合格。”；

③产品符合企业标准要求，但推荐性项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，\*\*项目检验结果符合企业标准要求，不符合国家、行业、地方标准要求”。