**2025年杭州市流通领域（网络）“老人鞋”产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽样基数满足抽样数量即可。

每批次抽取样品2双，其中1双作为检样，1双作为备样。

**二、检验依据**

表1皮鞋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |

表2皮凉鞋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |

表3 旅游鞋检验项目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |

表4 休闲鞋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
| 4 | 耐折性能 | GB/T 3903.1-2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941-2005 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

3.1依据标准

QB/T 1002-2015 皮鞋

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

GB/T 15107-2013 旅游鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论

①产品符合执行标准要求，且推荐性项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，所检项目检验结果符合本次监督抽查要求。”；

②产品不符合执行标准要求的，检验结论为“经检验，\*\*\*项目检验结果不符合本次监督抽查要求中的\*\*\*标准要求，判定为不合格。”；

③产品符合企业标准要求，但推荐性项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的，检验结论为“经检验，\*\*项目检验结果符合企业标准要求，不符合国家、行业、地方标准要求”。