附件

海南省乙类特种设备检验机构核准细则（试行）

（征求意见稿）

总 则

第一条 为规范我省乙类特种设备检验机构的核准工作，根据《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001—2021）（含第1号修改单，以下简称《核准规则》）以及《市场监管总局办公厅关于特种设备检验机构核准有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕13号），结合我省实际，制定本细则。

本细则适用于海南省区域内从事特种设备监督检验和定期检验的乙类检验机构的核准工作。

第二条 乙类特种设备检验机构是具有公益类事业单位法人资格，由地方人民政府设立的负有特种设备安全保障职责的特种设备检验机构，承担当地特种设备监督检验和定期检验工作，为特种设备安全监督管理部门提供支持保障和技术支撑。

第三条 乙类特种设备检验机构应当经过核准，取得《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（以下简称《核准证》，样式见本细则附件A）后，方可在核准项目范围内从事特种设备检验检测工作。核准项目范围见本细则附件B。

第四条 实施乙类特种设备检验机构核准的部门为省级市场监督管理部门。

第五条 核准证有效期4年。

第二章 核准条件

第六条 乙类检验机构核准应当满足《特种设备检验机构核准规则》及特种设备、行政许可相关法律法规要求。

第七条 按照本细则附件C《特种设备检验机构质量管理体系要求》建立与申请核准项目相适应的质量管理体系，并且有效实施。按照《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001-2021）里附件F的要求建立与申请核准项目相适应的质量管理体系，并且有效实施。

第八条 关键岗位人员应满足以下要求：

1. 技术负责人，熟练掌握特种设备的有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于8年；

2. 质量负责人，熟悉质量管理工作，具备岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于4年；

3. 责任师，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相应项目的检验师资格不少于4年。

技术负责人、质量负责人不得兼任责任师。

第九条 检验人员应满足以下要求：

满足《乙类检验机构人员及检验设备要求》（见本细则附件D）中申请核准项目对应的人员配备要求，此处人员是指与检验机构建立合法的劳动关系，并由检验机构出资缴纳唯一基本养老保险，在检验机构有明确的工作岗位和办公地点，履行岗位职责和有可追溯工作见证的人员。（注 1）

注 1：检验机构聘用的已退休持证人员，可以从事相应的检验工作，但不能作为检验机构核准的资源条件。

第十条 人员管理应满足以下要求：

1. 为聘用的检验人员在“全国特种设备检验与检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示手续，其执业单位为申请单位；

2. 为聘用的特种设备检验检测人员购买工伤保险，鼓励购买人身意外伤害险。

3.任用持有相应项目、级别资格的特种设备检验人员从事相应的检验工作；

4. 有计划地开展特种设备检验人员的安全、诚信、技术和质量管理培训，持续保持特种设备检验人员的技术能力和质量管理水平；

5. 建立健全特种设备检验人员执业和技术档案。

第十一条 人员培训应满足以下要求：

检验人员应当接受过不少于24学时/年的技术和质量管理知识培训。其中，技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员应当熟悉质量管理，接受特种设备质量管理体系知识专门培训不少于16学时/年。

第十二条 具有与承担检验工作相适应的、建筑面积不少于1000㎡的固定办公场所，并且有满足使用存放要求的档案室专用仪器设备室。

第十三条 移动式压力容器和气瓶检验场地应满足以下要求：

1.申请移动式压力容器定期检验的，检验场地和设施均应当满足检验工作需要，每个检验场地面积不小于1500m²；

2.申请气瓶定期检验的，每个检验场地和设施均应当满足 检验工作需要，每个检验场地面积不小于300m²；

3.移动式压力容器和气瓶检验场地应当配备固定的影像记录设备，确保检验过程实现清晰可追溯的影像记录，影像资料保存期限不少于2年。

移动式压力容器和气瓶定期检验场地及其附属设施可以租 赁，同一检验场地和设施不得用于不同检验机构取得特种设备检验资质。

第十四条 配置与申请项目相适应的检验仪器设备，具体要求见附件D中相应项目对应的“检验设备配置”要求，检验仪器设备应当是申请单位自有产权，移动式压力容器 RD4、RD5 项目要求的残气和残液回收、处理及置换装置，抽真空及充氮置换装置可以租赁。

第十五条 按照本细则附件C的要求建立与申请核准项目相适应的质量管理体系，并且持续有效运行。

第十六条 配有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，且有现行有效的正式版本。

第十七条 信息化管理系统应满足以下要求：

1. 建立检验信息管理系统，能够根据需要提供真实、准确的特种设备检验数据、信息；

2. 使用检验信息管理系统对质量管理和检验信息进行收集和管理时，应当确保信息收集的及时、齐全、准确、安全和可追溯性；

3. 检验信息系统的使用人员应当得到授权并且有效控制。

第十八条 检验能力和业绩应当满足以下要求：

申请延续核准的，在上一核准周期内，应当有相应检验项目的检验业绩；鉴定评审机构应当采取报告评价、跟踪检验过程或者采信能力验证结果等方式对申请单位相关检验能力进行审查。

第十九条 应当保存检验方案、检验原始记录（信息）、检验报告等资料，保存期限符合有关安全技术规范的要求，并且不少于6年。

第二十条 应当独立完成承担的特种设备检验工作，除无损检测外不得将检验工作外委。无损检测的外委方应当取得相应特种设备无损检测资质。特种设备检验机构对外委的检测结果负责。

外委时，应当建立健全包括业务、质量技术、检验检测、安 全环境、结算、廉洁自律风险的管理和监督机制，对外委方的选 择和评价、检测业务委托、检测数量和质量、检测安全与环境、结算等进行全过程的管理和监督。

第二十一条 申请单位申请核准时，可以共享下属单位核准条件。下属单位包括申请单位设立的事业单位、分支机构、全资或控股子公司（持股比例不低于 51%）、分公司等。共享条件的下属单位应当从事具体检验工作，并且至少满足一项核准项目规定的人员配备以及检验设备配置要求。取得核准证书后，下属单位应当以申请单位名义开展检验工作和出具检验报告。

核准条件共享的下属单位不得再单独申请核准或者持有核准证书。申请单位不能共享非控股子公司核准条件，分公司不能

单独申请核准。

第二十二条 承担以下保障义务：

在核准的区域内履行特种设备保障检验职能；

按照负责特种设备安全监督管理部门的要求，承担与特种设备安全相关的其他保障性工作；

严格执行特种设备检验收费政策。

第三章 核准程序和要求

第二十三条 核准分为首次核准、延续核准、增项核准、变更核准，具体按照《核准规则》执行。

第二十四条 核准程序包括申请、受理、鉴定评审、审查与发证，具体按照《核准规则》执行。

第二十五条 持证机构因改制、重组、搬迁或者不可抗力等原因需要延期核准的，应当在核准证有效期内届满的6个月以前向核准机关提出延期核准申请。申请时应当将改制、重组、搬迁或者不可抗力的有关说明及资料同时报送。

经批准后可以延期的，核准机关更换延长有效期的核准证，延长的有效期一般不超过1年，延续时间应当在下一个核准周期内扣除。

附 则

第二十六条 本细则由海南省市场监督管理局负责解释。

第二十七条 本细则自2025年XX月XX日起试行。

附件A

特种设备检验检测机构核准证（样式）正面

特种设备检验检测机构核准证（样式）背面

核准项目代码	核准项目
GJ1	监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）和安装（含重大修理、改造）和化学清洗
GJ2	监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗
RJ1	监督检验：压力容器（含气瓶）制造（含氧舱设计文件鉴定）、重大修理、改造；压力容器安装
RJ2	监督检验：大型高压容器之外的高压容器之外的压力容器制造（含氧舱设计文件鉴定）、重大修理、改造；压力容器安装
DJ1	监督检验：压力管道元件制造
DJ2	监督检验：长输管道安装（含重大修理、改造）
DJ3	监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）
TJ1	监督检验：电梯安装（含重大修理、改造）
QJ1	监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造）
SJ1	监督检验：客运索道安装（含重大修理、改造）
SJ2	监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造）
YJ1	监督检验：大型游乐设施安装（含重大修理、改造）
YJ2	监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造）
GD1	定期检验及相应水（介）质检验：锅炉
GD2	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉；额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉
GD3	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉；额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉
RD1	定期检验：固定式压力容器、氧舱
RD2	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐）
RD3	定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐）
RD4	定期检验：移动式压力容器（限长管拖车、管束式集装箱）
RD5	定期检验：移动式压力容器（限汽车罐车、罐式集装箱和铁路罐车）
RD6	定期检验：气瓶
DD1	定期检验：长输管道
DD2	定期检验：公用管道
DD3	定期检验：工业管道
TD1	定期检验：电梯
QD1	定期检验：起重机械
QD2	定期检验：塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、额定起重量小于10t（不含10t）的桥式起重机和门式起重机
QD3	定期检验：流动式起重机、塔式起重机、升降机
SD1	定期检验：客运索道
SD2	定期检验：客运拖牵索道

定期检验中的年度检验：客运缆车、往复式客运架空索道和循环式单线固定式抱索器客运架空索道
YD1	定期检验：大型游乐设施
YD2	定期检验：B级大型游乐设施
ND1	定期检验：场（厂）内专用机动车辆
RBI	定期检验：压力容器和压力管道基于风险的检验
BJ	Ⅰ.监督检验:热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗；Ⅱ.监督检验:热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗；Ⅲ.监督检验:除超高压容器、大型高压容器之外的固定式压力容器制造；Ⅳ.监督检验:公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）；Ⅴ.监督检验:气瓶制造；Ⅵ.监督检验:压力管道元件制造；Ⅶ.监督检验:公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）；Ⅷ.监督检验:电梯安装（含重大修理、改造）；Ⅸ.监督检验:起重机械安装（含重大修理、改造）；Ⅹ.监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗；Ⅺ.监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造）；Ⅻ.监督检验：B 级大型游乐设施安装（含重大修理、改造）监督检验
BD	Ⅰ.定期检验及相应水（介）质检验:热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉；Ⅱ.定期检验及相应水（介）质检验:热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉；Ⅲ.定期检验:第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐）、氧舱；Ⅳ.定期检验:第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐）；Ⅴ.定期检验:汽车罐车、罐式集装箱；Ⅵ.定期检验:工业管道；Ⅶ.定期检验:电梯；Ⅷ.定期检验:起重机械；Ⅸ.定期检验:场（厂）内专用机动车辆；Ⅹ.定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉；Ⅺ.定期检验：长输管道；Ⅻ.定期检验：公用管道；ⅩⅢ.定期检验：客运拖牵索道，定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道；ⅩⅣ.定期检验：B 级大型游乐设施

特种设备检验检测机构核准证填写说明

按照《核准规则》附录aa确定核准证编号。

“机构类别”填写乙类检验机构。

对于乙类检验机构，如取得BJ项目中的“V.监督检验：气瓶制造”和“VI.监督检验：压力管道元件制造”，在核准证中载明的核准项目应当为BJ（V、VI）。

乙类检验机构，在“备注”栏内注明开展检验工作的行政区域范围。

移动式压力容器和气瓶定期检验项目，在“备注”栏内注明核准的检验地址。

申请单位共享下属单位核准条件的，在“备注”栏内逐一注明共享核准条件的下属单位名称和住所。

“核准项目代码”和“备注”栏的填写示例见表A-1。

表A-1 乙类特种设备检验机构填写示例

核准项

目代码	BJ（I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ）BD（I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、XIII、XIV）
备注	限在XX省XX市区域内开展检验工作
BD（V）核准的检验场地：XX省XX市XX大街XX号
下属单位：XX省特检院XX分院（XX省XX市XX大街XX号），XX省特检院XX分院（XX省XX市XX大街XX号）
附件B

乙类特种设备检验机构核准项目

序号	核准项目代码	核准项目
1	BJ	Ⅰ	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8Mpa蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗
Ⅱ	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学有清洗
Ⅲ	监督检验：除超高压容器之外的固定式压力容器制造、氧舱制造
Ⅳ	监督检验：压力容器安装、重大修理、改造
Ⅴ	监督检验：气瓶制造
Ⅵ	监督检验：压力管道元件制造
Ⅶ	监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）
Ⅷ	监督检验：电梯安装（含重大修理、改造）
Ⅸ	监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造）
X	监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗（注 B-1）
XI	监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造）
XII	监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造）
2	BD	Ⅰ	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉
Ⅱ	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉
Ⅲ	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器）、氧舱
Ⅳ	定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐）
Ⅴ	定期检验：汽车罐车、罐式集装箱
Ⅵ	定期检验：工业管道
Ⅶ	定期检验：电梯
Ⅷ	定期检验：起重机械
Ⅸ	定期检验：场（厂）内专用机动车辆
X	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉
XI	定期检验：长输管道（注B-2）
XII	定期检验：公用管道
XⅢ	定期检验：客运拖牵索道

定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道
XⅣ	定期检验：B 级大型游乐设施

注 B-1：应当注明“含额定工作压力 22MPa 以上锅炉制造监检”或者“不含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”。

注 B-2：注明是否含内检测；含内检测的，按照《核准规则》“B4 内检测限定方式”对内检测范围进行限定。

附件C

特种设备检验机构质量管理体系要求

1.一般要求

特种设备检验机构质量管理体系是指特种设备检验机构为使检验过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保特种设备使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。检验机构应当结合承担的检验项目特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量管理体系，并且得到有效实施：

(1)应当建立、实施、保持并且持续改进质量管理体系，并且与检验活动和自身特点相适应；

(2)确保独立行使质量管理、质量监督、质量控制的权限；

(3)符合相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求；

(4)覆盖对特种设备检验质量有影响的所有过程、要素和领域；

(5)形成文件，并且在检验机构内得到贯彻和执行。

2.质量管理体系

2.1 一般要求

质量管理体系文件由以下文件构成：

(1)质量手册；

(2)程序文件或（和）管理制度；

(3)作业指导书；

(4)记录表格；

(5)与检验有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、政府文函等外来文件。

2.2 质量手册

质量手册应当包括以下内容：

(1)质量方针；

(2)质量目标；

(3)适用范围；

(4)机构概况；

(5)行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述；

(6)对检验工作质量有影响的相关岗位的职责和权限；

(7)各质量要素及其相互关系的原则性描述；

(8)支持性文件；

2.3 程序文件

程序文件是对各质量要素的具体描述，其种类和内容应当满足质量管理和控制的需要。

2.4 作业指导书

作业指导书是对检验过程及相关质量活动的具体描述，通常包括检验细则或者工艺、检验设备操作规程、检验设备内部校准规程、安全措施、应急措施等，其种类和内容应当满足检验工作开展的需要。

检验机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范和相关标准结合特种设备的种类、类别、品种、结构形式、参数以及使用情况等制定检验作业指导书；有检验方案要求的，应当制定检验方案。

2.5 文件控制

应当建立和实施文件控制程序，并且达到如下要求：

(1)明确受控文件的类别；

(2)对文件的编制和审批进行控制；

(3)明确文件的标识要求，对文件进行唯一性标识；

(4)明确文件的发放范围，对发放过程进行控制；

(5)明确文件归档和保管；

(6)定期和不定期地对文件进行评审；

(7)对文件更改进行控制；

(8)对作废文件进行回收，明确作废文件的处置方式；

(9)明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定。

文件可以任何形式的媒介呈现。

2.6 记录（信息）控制程序

应当建立和实施记录（信息）控制程序，对质量管理体系建立及实施过程、检验过程中形成记录（信息）进行控制。

2.6.1 记录

2.6.1.1 一般要求

(1)记录应当形成规定格式，并且数据满足质量管理体系实施的需要；

(2)收集的数据应当齐全、完整、准确、规范；

(3)记录填写应当齐全、清晰、规范；

(4)记录应当在质量活动和检验实施的过程即时收集，不得追记；

(5)明确记录标识、收集、存档、保存期限和处置的规定；

(6)使用法定计量单位，定量、定位准确，定性正确，表达无歧义。

2.6.1.2 检验记录

应当满足以下要求：

(1)符合安全技术规范及相关标准的要求，包含足够的数据以保证该检验过程在尽可能接近原条件的情况下能够复现；通常包括抽样人员、检验与检测人员、校核（审核、复评）人员，被检验设备的标识、技术参数、状态和环境条件，所使用的检验设备标识，检验依据、检验项目及内容、结果及日期，记录编号等；

(2)更正过程应当可追溯；

(3)制定填写规定等。

2.6.2 信息

信息是指依托信息化管理系统收集的质量管理体系建立及实施、检验过程中的相关数据，除满足本规则F2.6.1的有关要求外，还应当满足以下要求：

(1)检验记录采用电子方式的，电子记录能够在检验过程中完成信息记录；

(2)信息更改能够自动形成更改记录确保可以追溯到前一个版本或者原始结果，能够保存原始的以及修改后的信息，包括修改日期、标识修改的内容、修改人员等；

(3)信息收集、更改、使用和管理的人员，均应取得相应授权。

2.7 下属单位管理

设有下属单位的，建立的质量管理体系应当满足如下要求：

(1)与下属单位建立和实施统一的质量管理体系；

(2)下属单位应当以检验机构的名义签订检验合同、开展检 验工作、 出具检验报告；

(3)明确与下属单位在行政管理、财务管理、业务管理、质量管理、技术管理等方面的关系，明确下属单位在特种设备检验 中的业务范围、职责和权限，建立通畅的沟通渠道；

(4) 明确下属单位的行政管理组织架构、质量管理组织架 构，明确其部门、 岗位以及人员职责、权限和相互关系；

(5)识别并制定下属单位在质量管理体系每个要素或者过 程控制中质量管理的权限、职责以及具体的质量管理要求，并且 有效实施。

3.管理职责

3.1 质量方针

最高管理者应当策划和制定质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体现对特种设备安全的承诺。

3.2 质量目标

最高管理者应当制定与质量方针相适应的质量目标。质量目标应当能够量化、分解和考核。

3.3 组织结构及职责

最高管理者应当策划机构的内部行政管理和质量管理的组织结构，明确对检验质量有影响的部门与岗位的职责和相互关系：

（1）配备技术负责人，全面负责检验机构的技术管理，技术负责人可以设置为技术管理层，在不同的专业技术领域可以设置不同的技术负责人，但是应当明确其职责及分工；

（2）配备质量负责人，全面负责质量管理体系的实施和保持，并且有直接渠道向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的建议；

（3）按照检验的专业或者项目配备责任师，协助技术负责人和质量负责人对专业或者项目的检验技术、质量进行管理和控制。

3.4 管理评审

应当建立和实施管理评审控制程序，最高管理者应当定期组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审通常每年至少进行一次。

3.4.1 管理评审输入

应当包括以下内容：

(1)质量管理体系建立和实施情况，分析质量方针、质量目标的适宜性。重点关注检验质量、检验安全、质量管理体系变更、上次管理评审结果、内外部审核结果、质量目标考核结果、客户反馈以及投诉、纠正及预防措施实施情况等；

(2)内部需求，包括资源、业务范围、管理模式等变化；

(3)外部需求，包括政府和客户的要求，有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准要求等变化；

(4)改进建议。

3.4.2 管理评审输出

应当包括以下内容：

(1)质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价；

(2)质量方针、质量目标的适宜性；

(3)改进措施。

3.5 其它职责：

(1)传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求；

(2)确保检验活动获得必要的资源；

(3)建立、实施和持续改进质量管理体系；

(4)确保检验机构在核准的范围内从事检验工作；

(5)接受市场监管部门的监督。

4.资源管理

4.1 人员管理

应当建立和实施人员控制程序，对与检验与检测有关的管理人员、关键岗位人员、检验与检测人员、专业技术人员和其他岗位人员的管理应当达到如下要求：

(1)配备满足检验与检测工作需要的人员，并且与其履行合法的聘用手续；

(2)明确岗位职责和任职条件，并且对人员任职资格和能力进行确认；

(3)对人员进行技术和质量管理培训，制定和实施内部与外部培训计划，明确培训方式和方法，并且对培训效果进行评价。其中，技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员，应当接受过特种设备质量管理体系知识的专门培训；

(4)对人员进行定期或者不定期的考核评价；

(5)建立人员执业档案，内容至少包括学历、职称、职业资格证书、培训经历、检验检测经历、考核评价结果等。

4.2 检验设备管理

应当建立和实施检验设备控制程序，并且达到如下要求：

(1)明确检验设备采购技术要求，并且对采购的检验设备进行验收；

(2)配备满足检验工作需要的检验设备，建立检验设备台帐，规定检验设备唯一性标识和状态标识；

(3)检验设备应当有适宜的保存条件；

(4)建立检验设备检定、校准和核查台帐，制定检定、校准和核查计划，对检定、校准和核查结果进行确认；

(5)建立检验仪器操作规程，必要时，对使用人员进行培训和授权；

(6)建立和实施检验设备的领用、状态确认、使用和归还记录；

(7)检验设备出现异常状况时，应当停止使用，做出标识和处置，并且对之前检验结果的影响进行评价和处置；

(8)建立检验设备档案，包括出厂资料，采购验收记录，检定、校准和核查记录，使用、维修和保养记录等。

4.3 检验设施管理

应当配置检验所需要的检验设施，明确、监督和记录检验环境条件，当检验设施和环境条件不满足要求时，应当停止检验。

5.检验实施

5.1 检验任务控制

应当建立和实施检验任务控制程序，并且达到以下要求：

(1)明确检验任务的来源；

(2)明确检验任务接收方式及控制要求；

(3)告知客户开展检验工作的条件；

(4)明确合同评审的范围、内容和方式。

5.2 工作指令控制

应当建立和实施工作指令控制程序，明确检验工作指令下达的方式及控制要求。

5.3 检验方法控制

应当依据有关法律、法规、规章和安全技术规范实施检验；建立和实施检验方法控制程序，并且达到如下要求：

(1)使用有关法律、法规、规章和安全技术规范的检验方法；

(2)有关法律、法规、规章和安全技术规范未规定检验方法的，选用成熟的、公认的检验方法，否则对选用的检验方法进行技术评审和验证；

(3)当检验方法发生偏离时，履行允许偏离的审批手续。

5.4 服务和供应品控制

应当建立和实施服务和供应品控制程序，对影响检验质量的服务（包括检验设备检定和校准服务、维修和和维护保养等）和供应品（包括软件、试块、耗材、标准物质等）的管理达到以下要求：

(1)对服务方和供应方进行评价，建立服务方和供应方档案；

(2)对采购技术要求进行评审，履行审批手续；

(3)对采购的服务和供应品进行验收；

(4)供应品应当进行适宜的储存。

5.5 外委控制

外委时，建立和实施外委控制程序，明确包括业务、检验检测、质量技术、廉洁自律的外委管理和监督机制，并且达到如下 要求：

(1)明确外委范围，明确外委实施的管理程序、人员职责、 质量控制和廉洁自律要求，定期对外委工作实施情况进行内部审核；

(2)严格外委单位资格审查，确保其资质、能力和质量管理 体系符合要求；

(3)建立外委方评价机制，对外委方的质量控制、服务能力、 廉洁自律情况实施首次评价和年度评价，建立外委方档案并且及 时更新；

(4)检验机构应当定期对外委方的工作质量、外委工作的廉 洁自律情况进行监督和检查，现场检验负责人应当对现场外委工 作进行管理和监督。

5.6 样品控制

应当建立和实施抽样及样品控制程序，并且达到如下要求：

(1)明确抽样及样品的管理对象及范围；

(2)明确抽样的方式和方法，并且符合相关安全技术规范及相关标准；

(3)明确样品接收、保护、储存、留样、处置的规定；

(4)建立样品台帐，并且对样品进行唯一性标识。

5.7 检验安全控制

应当建立和实施检验工作安全控制程序，并且达到以下要求：

(1)对检验过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评估；

(2)制定和实施风险控制、应急措施；

(3)定期评审风险控制措施，演练应急措施；

(4)对人员进行安全培训。

5.8 检验报告（证书）控制

应当建立和实施检验报告（证书）控制程序，并且达到以下要求：

(1)检验报告（证书）格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求，涉及的信息应当齐全、完整；

(2)内容至少包括检验依据、结果和结论。必要时，还包括对检验结论的解释和说明。

(3)内容正确，用词规范、简洁，表达清晰无歧义，检验报告（证书）不得修改；

(4)包含有受委托方提供的检验结果时，检验报告（证书）中需要注明；

(5)检验报告（证书）应当由机构负责人或者其授权的人员批准；

(6)明确检验报告（证书）的编号、审批、收集、储存、保存期限和处置的规定；

(7)检验报告（证书）发出后需要更正时，对于不影响检验结论的更正，可以采用补充说明方式，书面传递给客户；对于影响检验结论的更正，需要向客户提供更正后的检验报告（证书），并且将原检验报告（证书）收回，一并归档，同时在监管部门的信息化系统中进行更正；当发生检验结论的更正结果为“不合格”时，还需要告知该设备的使用登记机关；

(8)检验报告（证书）需要加盖检验机构公章或者专用章，印章有专人保管，并且建立使用管理规定。

5.9 检验工作监督控制

应当建立和实施检验工作监督控制程序，制定监督计划，明确监督的组织、方式、实施要求和结果处置等。监督可以采用以下方式：

(1)定期考核检验与检测人员的工作能力和质量；

(2)定期评审已发出的检验报告（证书）；

(3)利用相同或者不同方法进行重复检验检测；

(4)参与检验能力评价与验证活动。

6.分析与改进

6.1 内部审核控制

应当建立和实施内部审核控制程序，验证质量管理体系实施的符合性和有效性，并且达到如下要求：

(1)内部审核由质量负责人策划并且组织实施，覆盖质量管理体系所有要素和部门；

(2)每年至少进行一次；

(3)编制内部审核计划，并且经过审批；

(4)由经过培训和具有经验的人员担任审核人员，编制内部审核检查表、实施内部审核，审核人员独立于被审核的活动；

(5)及时采取纠正和纠正措施；

(6)出具内部审核报告。

6.2 不符合控制

应当建立和实施不符合控制程序，并且达到以下要求：

(1)对不符合的严重性进行评价，并且对其可接受程度做出判定；

(2)明确纠正及纠正确认的控制要求；

(3)采取纠正；

(4)当不符合影响所检验设备的结论时，及时跟踪处理；

(5)评价不符合再度发生的可能性。

6.3 纠正措施控制

应当建立和实施纠正措施控制程序，并且达到以下要求：

(1)分析、确定不符合产生的主要原因；

(2)制定、评价、实施纠正措施；

(3)验证纠正措施的有效性。

6.4 预防措施控制

应当建立和实施预防控制程序，并且达到以下要求：

(1)明确预防措施的启动时机与要求；

(2)明确潜在不符合收集职责、方式和方法；

(3)分析、确定潜在不符合产生的主要原因；

(4)制定、评价、实施预防措施；

(5)评价预防措施的有效性。

6.5 投诉控制

应当建立和实施投诉控制程序，并且达到以下要求：

(1)明确受理投诉的职责、途径、接受方式；

(2)明确投诉的处理职责、流程和要求；

(3)明确跟踪验证处理过程和结果的职责与要求；

(4)规定改进的途径。

6.6 数据统计分析控制

应当建立和实施数据统计分析控制程序，分析内容应当包含以下信息：

(1)明确数据信息收集的范围、内容，至少包含客户满意度、与检验检测质量和安全相关的活动结果、资源的匹配度等；

(2)明确数据分析的方式与方法；

(3)规定数据分析结果的应用要求。

7 与政府、行业和客户关系

7.1 接受政府监督管理

(1)明确按规定进行资格核准；

(2)明确按规定接受监督检查，并且对存在的问题进行整改；

(3)建立信息化管理系统和检验数据档案，实现检验机构与市场监管部门之间的数据网络传输和共享；

(4)规定协助动态监管工作，完成检验任务，及时上报有关检验工作情况；

(5)机构名称、住所、办公地址等发生变化时，应当及时履行变更手续等。

7.2 公正性、独立性和保密

公布检验机构有关公正性、独立性、履行保密义务等方面的自我声明，公开检验机构资质和办事程序。

7.3 行业自律

积极参与特种设备检验行业组织构建的特种设备检验行业诚信管理体系。

7.4 能力评价

积极参加由具有公正性地位的特种设备检验行业组织或者技术机构组织的检验能力评价与验证活动，促进检验能力保持和改进。

附件D

乙类特种设备检验机构人员及检验设备要求

序号	核准项

目代码	人员配备	检验设备配置
1	BJ

Ⅰ	1.锅炉检验师6名，锅炉检验员2名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于2名；

Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.锅炉水（介）质检验师1名；

5.锅炉水（介）质检验员1名	承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅱ	1.锅炉检验师2名，锅炉检验员2名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.锅炉水（介）质检验员2名	承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅲ	1.压力容器检验师6名，压力容器检验员2名，其中具有材料类或机械类专业教育背景的检验人员不少于2名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项	承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅳ	1.压力容器检验师2名，压力容器检验员2名，其中具有材料类或机械类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅴ	1..压力容器检验师2名，压力容器检验员2名，其中具有材料类或机械类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	承压类基本配置

（设备见注C-1）

1

1

BJ

BJ

Ⅵ	1.压力管道检验师2名，压力管道检验员2名，其中具有材料类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅶ	1.压力管道检验师2名，压力管道检验员2名，其中具有材料类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项

承压类基本配置

（设备见注C-1）
Ⅷ	1.电梯检验师6名；

2.电梯检验员10名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于5台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外（设备见注B-2，下同），还应当配置：

1.照度计5台；

2.温湿度计5台；

3.限速器动作速度测试设备2台

4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；

5.导轨垂直度测量仪1台
Ⅸ	1.起重机械检验师4名；

2.起重机械检验员6名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名

4.Ⅱ级UT、MT或PT无损检测人员各1人项	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于5台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外，还应当配置：

l.综合气象仪1台；

2.全站仪1台；

3.制动下滑量测试仪1台
X	1.锅炉检验师8名，锅炉检验员4名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于2名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.锅炉水（介）质检验师1名；

5.锅炉水（介）质检验员1名	承压类基本配置

（设备见注C-1）
XI	1.客运索道检验师2名；

2.客运索道检验员2名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名。	机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台））
XII	1.大型游乐设施检验师3名；

2.大型游乐设施检验员4名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还包含：

1、动、静态应变测试仪2台

2、风速仪2台

2

BD	Ⅰ	1锅炉检验师6名，锅炉检验员2名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于2名；

Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.锅炉水（介）质检验师1名；

5.锅炉水（介）质检验员1名	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.便携式定量光谱仪1台；

3.大于或者等于5m的视频内窥镜1台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.测温仪2台；

7.分析天平（感量为0.01mg）1台；

8.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；

9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）2台；

10.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）2台；

11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪1台；

12.紫外、可见分光光度计1台；

13.钠离子（pNa）计（检出限2.3μg/L）、硅酸根测定仪各1台；

14.浊度计1台；

15.含油量分析仪1台；

16.电热干燥箱1台；

17.箱式电子炉（马福炉）1台；

18.药品冷藏设备1台；

19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）、蒸馏仪各1台
2	BD	Ⅱ	1.锅炉检验师2名，锅炉检验员2名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.锅炉水（介）质检验员2名

除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪1台；

2.可燃气体分析设备1台；

3.测氧仪1台；

4.测温仪1台；

5.分析天平（感量为0.1mg）1台；

6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；

7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；

8.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）1台；

9.紫外、可见分光光度计1台；

10.浊度计1台；

11.电热干燥箱1台；

12.箱式电子炉（马福炉）1台；

13.药品冷藏设备1台；

14.从事有机热载体检测的，配备残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）、蒸馏仪各1台
Ⅲ	1.压力容器检验师6名，压力容器检验员2名，其中具有材料类或机械类专业教育背景的检验人员不少于2名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级TOFD无损检测人员1人项

除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.大于或者等于5m视频内窥镜1台；

3.测温仪2台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.经纬仪1台；

7.接地电阻测试仪1台
2	BD	Ⅳ	1.压力容器检验师2名，压力容器检验员2名，其中具有材料类或机械类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.大于或者等于5m视频内窥镜1台；

3.测温仪2台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.经纬仪1台
Ⅴ	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的检验人员各不少于1名；

2.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

4.Ⅱ级TOFD无损检测人员1人项；

5.安全阀校验人员2名	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.静电电阻测量仪2台；

2.可燃气体分析设备2台；

3.TOFD检测设备1台；

4.测氧仪2台；

5.耐压试验装置，液压和气压试验装置各1套；

6.残液回收、处理及置换装置（包括蒸汽吹扫）；

7.除锈和喷漆设备；

8.抽真空或充氮置换装置；

9.气密试验装置2套；

10.真空度测试仪器1台；

11.安全阀、紧急切断阀、液面计校验装置各1套
Ⅵ	1.压力管道检验师2名，压力管道检验员2名，其中具有材料类专业教育背景的检验人员不少于1名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	除承压类基本配置外还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.可燃气体分析设备4台；

3.接地电阻测试仪4台；

4.静电阻测量仪4台

5.测温仪2台

2

2

2

BD

BD

BD	Ⅶ	1.电梯检验师4名；其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.电梯检验员10名。	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于5台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外，还应当配置以下设备：

1.照度计5台；

2.温湿度计5台；

3.限速器动作速度测试设备2套；

4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；

5.导轨垂直度测量仪1台。
Ⅷ	1.起重机械检验师4名；其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

2.起重机械检验员6名；

3.Ⅱ级UT、MT或PT无损检测人员各1人项。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于3台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置风速仪2台。
Ⅸ	1.场（厂）内专用机动车辆检验师2名；

2.场（厂）内专用机动车辆检验员4名。	1.噪声检测仪5台；

2.综合性能测试仪2套；

X	1.锅炉检验师8名，锅炉检验员4名，其中具有材料类或能源动力类专业教育背景的检验人员不少于2名；

2.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.锅炉水（介）质检验师1名；

5.锅炉水（介）质检验员1名	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.便携式定量光谱仪1台；

3.大于或者等于5m的视频内窥镜1台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.测温仪2台；

7.分析天平（感量为0.01mg）1台；

8.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；

9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）2台；

10.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）2台；

11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪1台；

12.紫外、可见分光光度计1台；

13.钠离子（pNa）计（检出限2.3μg/L）、硅酸根测定仪各1台；

14.浊度计1台；

15.含油量分析仪1台；

16.电热干燥箱1台；

17.箱式电子炉（马福炉）1台；

18.药品冷藏设备1台；

19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）、蒸馏仪各1台
XI	1.承压设备高级检验师1名;

2.压力管道检验师6名(含内检测时，压力管道检验师8名),其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

5.Ⅱ级MFL无损检测人员1人项(含内检测时要求)	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.全站仪2台；

2.可燃气体分析设备4台；

3.接地电阻测试仪4台；

4.静电阻测量仪4台；

5.埋地管道泄漏检测仪1台；

6.埋地管道防腐层探测检漏仪1台；

7.埋地管道探测定位仪1台；

8.防腐层绝缘电阻测量仪4台；

9.电火花检测仪2台；

10.涂层测厚仪4台；

11.杂散电流检测仪2台；

12.土壤电阻率测试仪2台；

13.密间隔管地电位检测仪1台；

14.直流电压梯度检测系统1套；

15.硫酸铜参比电极2台；

16.手持型GPS定位仪2台；

17.便携式测温仪2台；

18.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统(软件)1套；

19.每个限定范围智能腐蚀内检测器1台，并配套内检测数据分析软件(漏磁检测设备应当经过性能评价、校准);

20.每个限定范围智能变形检测器1台；

21.地面标记模块100个；

22.管体腐蚀成像检测仪2台；

23.外壁漏磁检测仪2台

(以上19～23项为含内检测时还应当按限定范围配置的设备)
XII	1.压力管道检验师4名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道定期检验员8名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.可燃气体分析设备2台；

2.接地电阻测试仪2台；

3.静电阻测量仪2台；

4.埋地管道泄漏检测仪1台；

5.地下管道防腐层探测检漏仪1台；

6.地下管线探测定位仪1台；

7.防腐层绝缘电阻测量仪2台；

8.电火花检测仪2台；

9.涂层测厚仪2台；

10.杂散电流检测仪2台；

11.土壤电阻率测试仪2台；

12.密间隔管地电位检测仪1台；

13.直流电压梯度检测系统1套；

14.硫酸铜参比电极1台
XⅢ	1.客运索道检验师2名；

2.客运索道检验员2名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名。	机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台））
XⅣ	1.大型游乐设施检验师2名；

2.大型游乐设施检验员4名；

3.机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于2名。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还包含：

1、动、静态应变测试仪2台

2、风速仪2台
注C-1：承压类基本配置包括：测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注C-2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括：数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。

注C-3：综合气象仪数量满足要求的可不配风速仪，全站仪数量满足要求的可不配经纬仪、水准仪。

附件E

特种设备检验机构

核准申请书

申请单位：

机构类别：

申请日期：

申请类别：

国家市场监督管理总局制

一、申请单位基本情况
名 称
住 所
统一社会信用代码
法定代表人
成立日期
从事检验

工作年限
登记（管理）机关
所在省（自治区、直辖市）
所在市（地）
所在区（县）
联系人
电话
手机
电子邮箱
传真
邮编
办公地址
固定资产总值原值	万元	其中仪器设备原值	万元
办公场地面积	m2	试验场地面积	m2
丙类检验机构实体	类型
名称
地址
取得

相关

认证

（认可）	认证（认可）项目	认证（认可）机构	认证（认可）日期	有效期
共 页 第 页

二、申请核准类别及项目
申请类别	（填写：首次核准/延续核准/增项核准/变更核准）
序号	核准项目代码	首次

核准	原有

核准	增项

核准	序号	核准项目代码	首次

核准	原有

核准	增项

核准
三、申请单位承诺
我作为申请单位的法定代表人郑重承诺：所提供的申请材料全部真实、有效；聘用的检验检测人员均为全职聘用人员，均履行了合法的聘用手续，获得核准证后我单位将持续保持满足核准条件。

法定代表人（签字）： （申请单位公章）

日期： 年 月 日

共 页 第 页

四、下属单位
名称	地址	备注
五、检验场地
检验项目	检验场地地址	备注

共 页 第 页

六、科研能力和承担公益性工作情况
序号	事项及说明	备注

共 页 第 页

七、检验业绩
年 份	核准项目	数量（台、条、km、只）	备注

共 页 第 页

八、人员情况
项目	代码	数量

（人）	项目	代码	数量

（人）
检验与检测人员	-
起重机械检验师	QZS
检验人员	-
客运索道检验师	SDS
检验员	-
大型游乐设施检验师	YLS
检验师	-
场（厂） 内专用机动车辆检验师

CCS
高级工程师	-
承压设备高级检验师	CYG
具有高级工程师以上资格的检验检测人员	-
机电设备高级检验师	JDG
具有研究员和正高级工程师职称的科研人员	-
射线胶片照相检测

（高级）	RTⅢ
锅炉定期检验员	GLY
脉冲反射法超声检测

（高级）	UTⅢ
锅炉水（介）质检验员	GSY

GRY
磁粉检测（高级）	MTⅢ
压力容器定期检验员	RQY
渗透检测（高级）	PTⅢ
气瓶定期检验员	QPY
声发射检测（高级）	AEⅢ
压力管道定期检验员	GDY
射线胶片照相检测

（中级）	RTⅡ
电梯检验员	DTY
脉冲反射法超声检测

（中级）	UTⅡ
起重机械检验员	QZY
磁粉检测（中级）	MTⅡ
客运索道检验员	SDY
渗透检测（中级）	PTⅡ
大型游乐设施检验员	YLY
衍射时差法超声检测

（ 中级）	TOFDⅡ
场（厂）内专用机动车辆检验员	CCY
声发射检测

（中级）	AEⅡ
锅炉检验师	GLS
涡流检测（中级）	ECTⅡ
锅炉水（介）质检验师	SZS
相控阵超声检测（中级）	PAⅡ
压力容器检验师	RQS
漏磁检测	MFLⅡ
压力管道检验师	GDS
安全阀校验人员	F
电梯检验师	DTS
共 页 第 页

九、全职持证人员
序号	姓名	证书编号	持证项目及级别	备注

共 页 第 页

十、主要检验设备情况
序号	名称	型号（规格）	数量（台、套）	备注

共 页 第 页

十一、有关文件资料
序号	文件资料名称	页数	备注
十二、其它
填写有关说明：

1、封面的机构类型：填写乙类检验机构。

2、封面的申请类别：填写首次核准、延续核准、增项核准或者变更核准。

3、“四、下属单位”仅指从事特种设备检验业务的下属单位。

共 页 第 页